**CONDITII INSTALARE STAND PENTRU VERIFICAREA FRANELOR LA AUTOTURISME SI AUTOUTILITARE SI CAMIOANE**

**Pentru o corecta instalare:**

**Beneficiarul are urmatoarele obligatii:**

□ Conditii specifice :

* **Sa execute fundatia necesara standului de franare conform documentatiei tehnice pusa la dispozitie de**

**SC GARAGE ASSIST SRL sa asigure scurgere in fundatie pentru evitarea inundarii accidentale a echipamentelor electrice si electronice.**

* **Sa asigure: - panou electric cu sigurante fuzibile (sau automate ) 3 x 20 A pe faza la turisme**
* **Pt. standuri de frana camioane panou electric cu sigurante fuzibile (sau automate) 3x32A pe faza**
* **borna nul si borna de impamintare**
* **cablu electric (5 fire cu diametrul de minim 6 mm) de legatura intre panoul electric si panoul de comanda al echipamentului din tabloul principal)**
* **electrician autorizat pentru legarea la reteaua beneficiarului**
* **Sa asigure pe toata durata montajului, forta de munca necesara manipularii partilor componente**
* **Sa asigura personalul calificat pentru instruire.**
* **Sa asigure echipamente pentru manipularea subansamblelor grele. (unde este cazul)**
* **Sa asigure echipament adecvat (schela, scara) pentru lucrul la inaltime. (unde este cazul )**
* **Sa asigure o temperatura interioara de minim 10 grade Celsius.**
* **Pozarea cablurilor revine in sarcina cumparatorului.**
* **Canalele pentru cablaje sa fie conform documentatiei(minim diam 70mm recomandat 110mm) si a fie curate si sa fie asigurate cu fir ajutator pentru tragerea conductelor**
* **Cumparatorul va depune cerere la DRML pt. efectuarea metrologiei aparatului (costurile metrologizarii sunt suportate de catre furnizor)**
* **Cumparatorul va numi persoana care va fi instriuta pt. a utiliza standul de frana,**
* **Persoana numita trebuie sa detina cunostinte practice si teoretice referitor la operatiunile de testare a franelor**
* **In cazul in care e va solicita o scolarizare ulterioara pt. o alta persoana decat cea numita initial**

 **se va face contracost**

NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de montaj si instalare. In tremen de 14 ziele se va pune la dispozitia beneficiarului buletinul de verificare metrological in original.

**ATENTIE!**

Coletele cu scule, utilaje, ce urmeza sa fie puse in functiune de Garage Assist precum consumabile in vederea executarii de lucrari de revizie, instalari si orice interventii ulterioare livrate prin orice mijloc trebuie pastrate exact in starea cum au fost livrate.

**Nu se admite** deschiderea, deteriorarea coletelor partial sau integral! In cazul livrarii coletelor in stare deteriorate **IMEDIAT** la receptie se fac poze si se trimit pe mail celor interesati pentru a lua decizia corespunzatoare! Desfacerea coletelor se poate executa **doar** in prezenta tehnicianilor inainte de interventie! In caz contrar produsele si grupurile de produse livrate **pierd garantia** pe loc!

NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de montaj si instalare precum si procesul verbal de instruire personal privind echipamentul

**Beneficiar: S.C. ……………………………………….**

 **L.S.:**

 **Data:………………….**

**Dupa indeplinirea conditiilor de montaj va rugam complectati DECLARATIA PE PROPRIE RASUNDERE privind indeplinirea conditiilor de montaj si trimiteti-o la adresa de mail:** **office@garageassist.com** **. Echipa de montaj se va deplasa pentru instalare numai dupa primirea acestei declaratii semnata si stampilata.**

**NOTA: In cazul in care la prezentarea la montaj se constata neindeplinirea conditiilor de instalare, se va factura costurile aferente deplasarii.**