**CONDITII INSTALARE APARAT PENTRU VERIFICAREA SISTEMULUI DE DIRECTIE LA AUTOTURISME SI AUTOUTILITARE SI CAMIOANE**

**Pentru o corecta instalare :**

**Beneficiarul are urmatoarele obligatii:**

Conditii specifice :

* **Sa asigure o temperatura a mediului ambiant unde lucreaza aparatul de minim 10°C**
* **Sa asigure ambalajul aparatului nedesfacut si nedeteriorat.**
* **Sa asigure in zona de lucru alimentarea aparatului - 220V, priza cu pamantare**
* **Sa aiba echipare de unitate de sursa electrica neintreruptibila pentru protejare la caderi de tensiune(UPS).**
* **Elevator cu 4 coloane sau elevator foarfeca dotat cu cric de canal, platane fata si spate specific activitatii de reglat si masurat geometria rotilor reglat corespunzator pentru orizontalitate**

**SAU**

* **Canal de vizitare dotat cu cric de canal, platane fata si spate specific activitatii de reglat si masurat geometria rotilor**
* **In ambele cazuri planeitatea suprafetei de lucru (atat a canalului cit si a platformei elevatorului) trebuie sa fie corespunzatoare. Diferenta de nivel aceptata intre rotile aceleiasi punti nu trebuie sa depaseasca 1 mm iar intre rotile de pe diagonala maxim 2 mm**
* **Cumparatorul va numi persoana care va fi instruita pt. a utiliza standul de directie**
* **Persoana numita trebuie sa stapaneasca cunostinte in domeniul in domeniul de reglaj directie atat teoretic cat si practic**
* **In cazul in care e va solicita o instruire ulterioara pt. o alta persoana decat cea numita initial se va face contracost**

**ATENTIE!**

Coletele cu scule, utilaje, ce urmeza sa fie puse in functiune de Garage Assist precum consumabile in vederea executarii de lucrari de revizie, instalari si orice interventii ulterioare livrate prin orice mijloc trebuie pastrate exact in starea cum au fost livrate.

**Nu se admite** deschiderea, deteriorarea coletelor partial sau integral! In cazul livrarii coletelor in stare deteriorate **IMEDIAT** la receptie se fac poze si se trimit pe mail celor interesati pentru a lua decizia corespunzatoare! Desfacerea coletelor se poate executa **doar** in prezenta tehnicianilor inainte de interventie! In caz contrar produsele si grupurile de produse livrate **pierd garantia** pe loc!

NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de montaj si instalare precum si procesul verbal de instruire personal privind echipamentul

**Beneficiar: S.C. ……………………………………….**

**L.S.:**

**Data:………………….**

**Dupa indeplinirea conditiilor de montaj va rugam complectati DECLARATIA PE PROPRIE RASUNDERE privind indeplinirea conditiilor de montaj si trimiteti-o la adresa de mail:** [**office@garageassist.com**](mailto:office@garageassist.com) **. Echipa de montaj se va deplasa pentru instalare numai dupa primirea acestei declaratii semnata si stampilata.**

**NOTA: In cazul in care la prezentarea la montaj se constata neindeplinirea conditiilor de instalare, se va factura costurile aferente deplasarii.**