**CONDITII INSTALARE COMPRESOARE CU PISTON SI SURUB**

**Pentru o corecta instalare:**

**beneficiarul are urmatoarele obligatii:**

□ Conditii specifice:

* **Sa asigure o temperatura interioara de minim 10 grade Celsius.**
* **Sa asigure ca ambalajul compresorului sa fie intact nedesfacut.**
* **Sa asigure spatiu separat protejat de praf, suspensii in aer de orice fel cu ventilatie corespunzatoare a spatiului unde se afla compresorul pentru a asigura racirea corespunzatoare a utilajului si asigurare volum aer curat necesar.**
* **Nu este permis instalarea compresorului in spatii unde este activitate ce produce praf sau suspensii fine in aer!!!**
* **Sa asigure panou electric cu sigurante fuzibile (sau automate ) conform specificatiei producatorului**
* **Sa asigure cablu de alimentare electric necesare conforme puterii motorului electric de actionare al compresorului precum si stecherul corespunzator dupa caz**
* **Sa asigure electrician autorizat pentru legarea la reteaua beneficiarului pentru care raspunderea exclusiva** **revine in sarcina beneficiarului!**
* **Sa asigure pe toata durata montajului, forta de munca necesara manipularii partilor componente si personalul calificat pentru instruire.**
* **Pozarea retelei, legarea la retaua de aer comprimat, punerea in functionare precum autorizarea de functionare a recipientilor, retelei si compresorului revine in sarcina beneficiarului!.**

NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de montaj si instalare,

**ATENTIE LA DESPACHETARE!**

LA COMPRESOARE: **DECLARATIA DE CONFORMITATE** PENTRU **REZERVOR AER** SI **SUPAPA DE SIGURANTA** INSERIATE, VIN **DE LA PRODUCATOR** IN AMBALAJUL COMPRESORULUI. **NU EXISTA POSIBILITATEA SA VA PUNEM LA DISPOZITIE ULTERIOR DUPLICATE**!

**ATENTIE!**

**Coletele cu scule, utilaje, ce urmeza sa fie puse in functiune de Garage Assist precum consumabile in vederea executarii de lucrari de revizie, instalari si orice interventii ulterioare livrate prin orice mijloc trebuie pastrate exact in starea cum au fost livrate.**

**Nu se admite deschiderea, deteriorarea coletelor partial sau integral! In cazul livrarii coletelor in stare deteriorate IMEDIAT la receptie se fac poze si se trimit pe mail celor interesati pentru a lua decizia corespunzatoare! Desfacerea coletelor se poate executa doar in prezenta tehnicianilor inainte de interventie! In caz contrar produsele si grupurile de produse livrate pierd garantia pe loc!**

**NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de montaj si instalare precum si procesul verbal de instruire personal privind echipamentul**

**Beneficiar: S.C. ……………………………………….**

**L.S.:**

**Data:………………….**

**Dupa indeplinirea conditiilor de montaj va rugam complectati DECLARATIA PE PROPRIE RASUNDERE privind indeplinirea conditiilor de montaj si trimiteti-o la adresa de mail:** [**office@garageassist.com**](mailto:office@garageassist.com) **. Echipa de montaj se va deplasa pentru instalare numai dupa primirea acestei declaratii semnata si stampilata.**

**NOTA: In cazul in care la prezentarea la montaj se constata neindeplinirea conditiilor de instalare, se va factura costurile aferente deplasarii.**