**CONDITII INSTALARE CRICURI**

**Pentru o corecta instalare:**

**Beneficiarul are urmatoarele obligatii:**

□ Conditii specifice :

* **Sa asigure o cale de rulare corespunzatoare specificatiei cricului, fundatie corespunzatoare prescrptiilor tehnice al canalului in ansamblu.**
* **Sa asigure ambalajul nedeteriorat intact cum s-a livrat utilajul**
* **Sa asigure conducta flexibila de aer comprimat/ conducta electrica cu posibilitate de racordare la cric**
* **Sa asigure pe toata durata montajului, forta de munca necesara manipularii partilor componente. Sa asigure echipamente pentru manipularea subansamblelor grele. (unde este cazul)**
* **Sa asigure o temperatura interioara de minim 10 grade C**
* **Sa asigure legatura aparatului la sursa de aer comprimat / sursa electrica(unde este cazul)**
* **Sa asigure pozarea conductelor pneumatice inclusiv racorduri si stechere electrice(daca este cazul) pana la aparat**
* **Sa asigure electrician autorizat pentru legarea la reteaua beneficiarului (daca este cazul)**

**NOTA:** Dupa terminarea operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului documentatia preliminara de montaj (aviz de premontare, documentatie tehnica tradusa, contract mentenanta gratuit pe perioada de garantie, certificate calitate ancore, atestate, autorizati, etc) necesara pentru autorizarea de functionare ISCIR sub rezerva ca clientul dispune de RSVTI si pune la dispozitia noastra toate datele si documentele necesare intocmirii acestei documentatii – Urmand ca din grija RSVTI al clientului sa anunte CNCIR pentru verificari finale in vederea autorizarii echipamentului

**cheltuielile referitoare cu RSVTI si CNCIR sunt in sarcina BENEFICIARULUI**.

**ATENTIE!**

Coletele cu scule, utilaje, ce urmeza sa fie puse in functiune de Garage Assist precum consumabile in vederea executarii de lucrari de revizie, instalari si orice interventii ulterioare livrate prin orice mijloc trebuie pastrate exact in starea cum au fost livrate.

**Nu se admite** deschiderea, deteriorarea coletelor partial sau integral! In cazul livrarii coletelor in stare deteriorate **IMEDIAT** la receptie se fac poze si se trimit pe mail celor interesati pentru a lua decizia corespunzatoare! Desfacerea coletelor se poate executa **doar** in prezenta tehnicianilor inainte de interventie! In caz contrar produsele si grupurile de produse livrate **pierd garantia** pe loc!

NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de montaj si instalare precum si procesul verbal de instruire personal privind echipamentul

**Beneficiar: S.C. ……………………………………….**

**L.S.:**

**Data:………………….**

**Dupa indeplinirea conditiilor de montaj va rugam complectati DECLARATIA PE PROPRIE RASUNDERE privind indeplinirea conditiilor de montaj si trimiteti-o la adresa de mail:** [**office@garageassist.com**](mailto:office@garageassist.com) **. Echipa de montaj se va deplasa pentru instalare numai dupa primirea acestei declaratii semnata si stampilata.**

**NOTA: In cazul in care la prezentarea la montaj se constata neindeplinirea conditiilor de instalare, se va factura costurile aferente deplasarii.**

**ATENTIE!**

Coletele cu scule, utilaje, ce urmeza sa fie puse in functiune de Garage Assist precum consumabile in vederea executarii de lucrari de revizie, instalari si orice interventii ulterioare livrate prin orice mijloc trebuie pastrate exact in starea cum au fost livrate.

**Nu se admite** deschiderea, deteriorarea coletelor partial sau integral! In cazul livrarii coletelor in stare deteriorate **IMEDIAT** la receptie se fac poze si se trimit pe mail celor interesati pentru a lua decizia corespunzatoare! Desfacerea coletelor se poate executa **doar** in prezenta tehnicianilor inainte de interventie! In caz contrar produsele si grupurile de produse livrate **pierd garantia** pe loc!

NOTA: La sfarsitul operatiunii de montaj, montatorul va preda beneficiarului procesul verbal de instruire privind echipamentul

**Date necesare la CRICURI :**

**DETINATOR / ULTILIZATOR: SC .............................................................. SRL**

**AGENT AUTONET:**

**ELEVATOR MARCA: ...................**

**TIP: 2/4 COLOANE / FOARFECA: COD ..............................**

**SERIA: ............................................................... DE VERIFICAT DE 2 ORI!**

**ANUL SI DATA FABRICATIEI: ...................**

**ADRESA POSTALA ATELIERULUI**

**LOCALITATE: ................... Str. ................... Nr. ................... JUDETUL ...................**

**CLADIRE CONSTRUIT DIN: ................................................EXEMPLU:(Structura de otel Pereti din panouri Sandwich)**

**CLADIRE ACOPERIT CU: .................................................... EXEMPLU: (TABLA LINDAB)**

**NUME ADMINISTRATOR: ..............................................**

**NUME PERS CONTACT: ..................................................**

**TEL: ................... MAIL: ...................**

**DATE FIRMA:**

**Ardresa sediu social:**

**Localitate ............................................ Str. ................................... Nr. ...................**

**CUI: RO....................... / J........./........./.........**

**CONT IBAN: ........................... BANCA: .........**

**NUME RSVTI: ........................ NR TEL: .....................**

**Beneficiar: S.C. ……………………………………….**

**L.S.:**

**Data:………………….**

**Dupa indeplinirea conditiilor de montaj va rugam completati DECLARATIA PE PROPRIE RASUNDERE privind indeplinirea conditiilor de montaj si trimiteti la adresa de mail:** [**office@garageassist.com**](mailto:office@garageassist.com) **. Echipa de montaj se va deplasa pentru instalare numai dupa primirea acestei declaratii semnata si stampilata.**

**NOTA: In cazul in care la prezentarea la montaj se constata neindeplinirea conditiilor de instalare, se va factura costurile aferente deplasarii conform celor prezentate in declaratie.**